/\*\*\*\*\*\*\*\*\*2019-03-09\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

毕设进度：1%

从早上到晚上差不多花了10个小时去弄摄像头和VS2017的安装

各种坑爹玩意

摄像头是蔡晓东老师远望公司帮巨龙公司做外包采购来的（当时不知道是外包），教授买了三个来

我拿了一个来玩

型号是IHDD32-？？385（忘了）

说是说可以POE，但是也没有这种线，就拿一个12V1A的5MM直径供电

接上网线，网线灯口闪烁，以为应该可以，按照说明书在浏览器输入默认IP192.168.1.88

没有连接

于是开始漫漫折腾之旅

首先是以为供电不足，换了一根12V1A，没用。

然后以为是电流不足，一开始看见还有一个2pin端子，以为是供电口

怼到开关电源，给个12V3A

结果只有0.001A，判断不是供电口

于是剥掉一根线拿出里面的铜怼到开关电源给12V3A

这次有电流了，但是不断波动，幅度在20MA，在220到180MA一直跳动

初步认定是没有连接到内部服务器

然后去商业街买了一条新的网线

没有任何改善效果

无奈查询蔡老师公司，公司产品对这个摄像头介绍少之又少

看着看着才发现这个摄像头的设计公司根本不是蔡老师的公司

才发现是巨龙公司的产品

然后又是找了半天，终于在巨龙官网找到这个产品的介绍

供电什么的都OK了，只能是驱动问题

又找了个驱动下载。。。。

一开始按照驱动要求修改IP地址和掩码，确认修改时一直fail

发现是没有刷新search，每一次更新之后都要刷新

改了半天，才想起来计算机网络那些知识，IP地址和PC上配置的IP最后一位不能重复

TMD突然才发现，只要一开始我修改PC的网络配置手动设置IP就行了

搞了半天，绕了一大圈，很烦

终于设置好了，192.168.1.88,页面显示成功

结果输入帐号和密码发现登陆没有反应

用IE按F12看前端源码，发现里面有个firefox判断

管他是什么，直接下载火狐来试一下

没用，心态真的要崩了

结果后来发现，说明书上的浏览器是360家的

一直很不想装这个毒瘤玩意，不过还是要向现实低头，装

wdnmd结果还真的可以登陆了

wdnmlgcb终于，看到了摄像头图像了，还有识别，都可以了

然后下一步就是在PC用opencv读出来了

之前的vs19崩了，重装2017的

结果也是搞了半天，才能正常安装

心好累，不过还是有点值得的